附件：

**北京中医药大学孙思邈医院发热门诊**

**新冠疫情防控电脑硬件及网络设备采购项目需求功能描述**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 功能描述 | 数量 |
| 台式电脑 | i5-10500/8G/1T+128固态硬盘/2G独显/WIN10/23寸显示器。 | 12 |
| 激光打印机 | 最大打印幅面A4，最高分辨率不低于600×600dpi黑白打印速度不低于A4：14ppm，Letter：15ppm。 | 8 |
| 针式打印机 | 打印速度超高速不低于170字符/秒，高速不低于110字符/秒；打印方式:点阵击打式，支持单页纸，单页拷贝纸，连续纸（单页纸和多页纸），信封，明信片等打印介质。 | 4 |
| 条码打印机 | 打印方式为热敏或热转印，打印速度不低于150mm/s；支持卷筒纸，折叠纸，连续纸，模切纸，标签纸料，连续收据纸和腕带等打印介质。 | 4 |
| 扫描枪 | 支持双向扫描，扫描率不低于100次/S，扫描时从直接接触到距离不低于17英寸/43厘米，最小打印对比度20%反射差异，支持USB、键盘插口等接口。 | 4 |
| 网络交换机（24口） | 24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 /2 个 1000Base-X SFP 端口 /连接器类型：RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式；支持 MDI/MDI-X 自适应 / 连接器类型：LC；支持 1000Mbit/s 传输速率。 | 2 |
| 网络交换机（8口） | 8个10/100M自适应RJ45端口/10Base-T：3类或3类以上UTP/IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x/全双工/半双工自适应。 | 2 |
| 网络交换机（5口） | 5个10/100M自适应RJ45端口/10Base-T：3类或3类以上UTP/IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x/全双工/半双工自适应。 | 5 |
| 可视对讲设备 | 可视终端不少于4个，10英寸及以上数字高清显示屏，内置高清摄像头、分辨率不低于720P，可实现终端与终端之间的可视对讲。 | 1 |
| 对讲机 | 持续待机不小于10天， BCL抗干扰，支持通话加密，电池电量不低于2000毫安，平均通话距离不低于8公里，16信道，频率430-440MHz。 | 16 |
| 网络布线 | 根据发热门诊布局，满足相关设备对接需要。 | 1 |