**附件：** 重症监护系统配套硬件配置

（北京中医药大学孙思邈医院）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 配置及技术参数 | 备注 |
| 重症监护系统服务器 | 台 | 2 | 1、CPU：16hz2、内存：32G3、硬盘：1T | 使用虚拟服务器（自备） |
| 采集工作站医用PC机 | 台 | 1 | I5-10500（四核，1.6GHZ主频，6M缓存）/**8G** DDR4内存/ **512G** SSD固态硬盘 /集显 无光驱 w10/21.5寸屏**集成双口高性能千兆以太网卡，双网卡** | 采集医疗设备数据 |
| 一体机电脑 | 台 | 6 | **i5**-10210U（四核，1.6GHZ主频，6M缓存）/ **8G** DDR4内存/ 512G SSD固态硬盘/无光驱/ 集显 无光驱 **win10** 内置摄像头、 麦克风、Wi-Fi /4个USB2.0，1个USB3.0，1个USB3.1接口，1个HDMI接口/黑色 23.8寸FHD1920\*1080分辨率一体机 **支持标准VESA接口** | 每床一台 |
| 电脑推车 | 台 | 6 | 1、结构：结构稳固、便于清洁2、工艺：纯铝合金模具一体成型，外观要求精致小巧，外表阳极氧化处理，台面为ABS工程塑料。3、尺寸：500\*450\*1390mm4、承重：≦12Kg，可搭载≤22寸一体机电脑显示器。 5、升降调节：配置可升降机构，内置恒力升降结构，升降时轻巧便捷，可调节键盘及显示器的高度。6、调节：可选翻转式键盘托架，伸缩式鼠标托盘，后置手推式储物盒内置电源线，导滑柱可向后倾斜4°，满足人体工学设计的要求。显示器支架可360°旋转、轻松调整显示器角度。7、键盘、鼠标：键盘架可同时用于一体机，分体机，笔记本并自带拉手、方便移动，同时带有360°旋转可隐藏鼠标板及鼠标垫，方便工作时鼠标的操作。8、脚轮（安全性）：超静音带挚脚轮方便随时锁定9、兼容性：可配一体机、分体机、IPAD、打印机、心电图机、监护仪。10、标准配置：导滑柱1条、液晶显示器支架1件、键盘架（带鼠标板）1件、底座1件、网篮1件、脚轮4个（2个带挚）、打印机扫架1件。11、选配件：机箱架、描仪器架 | 用于安装一体机电脑 |
| 打印机 | 台 | 1 | 1、类型：彩色激光2、分辨率：600×600dpi3、幅面：A44、功能：打印、复印、扫描，支持自动双面打印5、连接方式：有线、无线（WiFi） 、有线&无线，USB | 用于共享打印各种文书 |